Formati panoramici - PanoTools.org Wiki

# Formati panoramici

Il formato di un panorama è definito, in termini generali, dalla proiezione utilizzata per mappare la scena tridimensionale, completa o parziale, in una stampa o in una schermata bidimensionale. Esistono diversi tipi di proiezioni:

### Formato sferico completo

Esistono due principali tipi di formati sferici: equirettangolare e cubico. Entrambi sono in grado di visualizzare completamente la sfera ideale che circonda l'osservatore: 360° sull'orizzontale, 90° verso l'alto e 90° verso il basso. Sono necessari dei visualizzatori specializzati per poter vedere dei panoramici sferici.

panorama in formato equirettangolare

#### Equirettangolare

Il formato equirettangolare è utilizzato da un paio di visualizzatori di panorami quali, per esempio, PTViewer e SPi-V. Consiste di una singola immagine con una rapporto di aspetto pari a 2:1 (in pratica la larghezza deve essere il doppio dell'altezza).

panorama in formato cubico

#### Cubico

Il formato cubico utilizza le 6 facce di un cubo per visualizzare la sfera completa che circonda l'osservatore. L'immagine è rimappata sulle facce del cubo e si adatta senza cuciture.

Un formato cubico ampiamente utilizzato è il QuickTime VR; questo consta di un file contenente le 6 facce del cubo in formato JPEG compresso con in più una intestazione che contiene le informazioni indispensabili su come visualizzare il panorama.

Un altro formato cubico è utilizzato da SPi-V; si tratta di 6 facce del cubo distribuite su una singola riga o colonna. SPi-V considera ogni immagine con un rapporto di aspetto di 6:1, come un panorama in formato cubico.

esempio di rimappatura a piccolo pianeta ("Little planet") © Erik Krause

#### "Piccolo pianeta"

Questo è un formato inusuale che rimappa una sfera completa in modo che il terreno sembri un piccolo pianeta. Consultare le mappature inusuali per maggiori informazioni.

### Formati parziali

Esistono tutta una serie di possibilità adatte a visualizzare i panorami parziali; questi sono panorami che non comprendono l'intera sfera visibile in una o più direzioni. I panorami parziali possono essere visualizzati direttamente se non coprono un angolo superiore ai 120° lungo il lato più corto (cioè possono coprire un angolo di 360° lungo una direzione ma devono avere un angolo inferiore ai 120° nell'altra). I formati più utilizzati sono il cilindrico e il rettilineare, ma è possibile trovare anche dei panorami sferici parziali.

formato panoramico cilindrico

#### Cilindrico

I panorami in proiezione cilindrica, possono visualizzare un cerchio completo lungo l'orizzonte o parte di esso. Sono molto utilizzati per i panorami di paesaggi. Se utilizzato per soggetti architettonici, può essere fastidioso dato che le linee orizzontali (ad eccezione dell'orizzonte) risultano piegate.

Esempio di panorama arquato © Erik Krause

#### Arquato

Un particolare tipo di proiezione cilindrica in cui il panorama è inarcato come nelle comuni schede di orientazione. Vedere i dettagli nella mappature inusuali.

panorama in formato rettilineare

#### Rettilineare

I panorami rettilineari mostrano il soggetto come un obiettivo ordinario (non fisheye) farebbe. Gli angoli di inquadratura orizzontale e verticale sono limitati a circa 120°. Le linee rette si mantengono tali, quindi, questa proiezione, è ottima per i soggetti architettonici. Se però il campo inquadrato è troppo ampio, l'immagine potrebbe soffrire di deformazioni innaturali agli angoli.

panorama ritagliato in formato equirettangolare

#### Sferico parziale

I panorami sferici parziali funzionano allo stesso modo di quelli sferici completi (vedere più in alto).Nella maggior parte dei casi sono utilizzati per escludere dall'immagine lo zenit e/o il nadir. Il campo inquadrato verticale deve essere ridotto in questo caso per evitare che l'osservatore interpreti male le immagini di partenza.

Tratto e tradotto da "http://wiki.panotools.org/Panorama_formats"